**Opmålings opgave gulvbrædder/gulvplader på strøer i parcelhus opgave udføres i Glostrup.**

14.marts 2024

Grov fejning og støvsugning af rummene inden plastik bliver udlagt.

Plastik udlagt i alle rum, også i nicher, undtaget toilettet. Husk fladetillæg.

Alm. gulv strøer 45x 45 mm pr. 50 cm. Husk fladetillæg.

Ekstra strøer ved endevægge i mellem 1- og 2 strøer.

Underlag udlagt i nicher og dørhuller.

Opklodsninger pr. 60 cm højde 9 cm. Snit i skæve strøer.

100 mm isolering udlagt mellem strøer. Husk fladetillæg.

Isolering udlagt i nicher.

Gulvbrædder 25 x 128 mm, alle rum undtaget toilettet og bryggers.

Gulvbrædder udlagt i nicher. Husk fladetillæg.

Spånpladegulv 22 mm udlagt i bryggers.

Spånpladegulv udlagt i nicher. Husk fladetillæg.

Gulvbrædder gulvet skal støvsuges inden afdækning med gulvpap.