***Et-polet tænding:*** ***Et-polet tænding med ledelys:***



***Et-polet tænding med kontrollys:*** ***Krone-tænding (dobbelt etpolet):***



***Korrespondance A:***



***Korrespondance B:***



***Korrespondance A med krydsningsafbryder:***



***Korrespondance B med krydsningsafbryder:***



***OBS!!*** Husk at mellemledning og Fase skal tilsluttes på den samme side af krydsningsafbryderen.

***Tænding med trappe-automat.***

Hvis aktiveringsmekanismen i trappeautomaten kortvarigt tilføres en spænding fra trykkontakten, vil relæet tænde kontakten der er tids-styret og derfor afbryder igen efter den indstillede tid.

***Tænding med Kip-relæ (Skifte-relæ)***



Hvis aktiveringsmekanismen i kiprelæet kortvarigt tilføres en spænding fra trykkontakten, vil relæet tænde kontakten. Hvis aktiveringsmekanismen i kiprelæet igen kortvarigt tilføres en spænding fra trykkontakten, vil relæet slukke kontakten igen. Således vil kontakten skifte for hver gang man aktivere relæet.