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"Funktionsklasse", der er anført på alle behandlinger, beskriver ydeevne med en række praktiske eksempler på, hvor behandlingerne kan anvendes.

	Funktionsklasse I:  Ingen særlige æstetiske og/eller funktionelle krav.

	Eksempler indvendig:
Pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum
	Eksempler udvendig:
Beskyttende bygningsdele uden risiko for vejrpåvirkning.

	Funktionsklasse 2:  Æstetiske og middel funktionelle krav.

	Eksempler indvendig:
Opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre. Kontorlokale, korridor.
	Eksempler udvendig:
Bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning.

	 
Funktionsklasse 3:  Æstetiske og høje funktionelle krav.

	Eksempler indvendig:
Klinik, butik. Køkken i institution. Sportshal, trapperum.
	Eksempler udvendig:
Bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning, trafikforurening eller andet udsat miljø.

	 
Funktionsklasse 4/5:  Specielt høje æstetiske og/eller høje funktionelle krav.

	Eksempler indvendig:
Repræsentative lokaler. Våde rum, operations- og skadestuer, forsøgsanlæg og forsøgslaboratorier. Værksteder. Gulv i sportshal.
	Eksempler udvendig:
Bygningsdele i aggressivt miljø udsat for skiftende fugtpåvirkning, luft- og trafikforurening eller kystnært miljø.



Ovennævnte eksempler er vejledende.

