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Opgave 1
Et trefaset varmelegeme på 20 kW.
Det tilsluttes et net på 3 x 400V.

Opgave 1.1 Beregningerne der fortages i opgave 1.1 skal anvendes videre i opgave 1.2 og i opgave 1.3.
Dette er en stjerne kobling.
MAKS 2 DECIMALER EFTER KOMMATET I ALLE UDREGNINGER.

Un = 400 V  
Uf = 230 V

1. Beregn  i en stjerne kobling.


In =


If =


Rf = 






Opgave 1.2 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 1.1 anvendes til at udregne de manglende effekter i stjerne koblingen.

2. Beregn effekterne:


Pf =


Pftot


3. Beregn virkningsgraden:


=



Opgave 1.3 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 1.1 anvendes til at udregne den manglende effekt i stjernekoblingen når der springer en sikring.

4. Der springer en sikring i stjernekoblingen, hvor stor effekt vil varmelegemet varme med nu?


Beregn : 


∑ Rf = 



PVED_2_FASER =


Opgave 2
Et trefaset varmelegeme på 19 kW.
Det tilsluttes et net på 3 x 400V.

Opgave 2.1 Beregningerne der fortages i opgave 40.1 skal anvendes videre i    opgave 2.2 og i opgave 2.3.
Dette er en trekants kobling.
MAKS 2 DECIMALER EFTER KOMMATET I ALLE UDREGNINGER.

Un = 400 V  
Uf = 400 V


1. Beregn i en trekants kobling.



In =


If =


Rf = 






Opgave 2.2 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 2.1 anvendes til at udregne de manglende effekter i trekants kobling.


2. Beregn effekterne:


Pf =


Pftot


3. Beregn virkningsgraden:


=


Opgave 2.3 Her skal nogle de beregnede facit fra opgave 2.1 anvendes til at udregne den manglende effekt i trekants kobling når der springer en sikring.

4. Der springer en sikring i trekants koblingen, hvor stor effekt vil varmelegemet varme med nu?


Beregn : 


∑ Rf1 = 



∑ Rf2 = 



PVED_2_FASER =


Opgave 3

· Find strømmen og faseforskydningsvinklen for en 3-faset motor: U = 3 x 400 V
Cos φ = 0,7 virkningsgrad = 0,6 
Den afgiven effekt P = 5,5 kW.















· En kortslutningsmotor for 3 x 400 V optager en strøm på 18,5 A ved cos φ = 0,8 Virkningsgraden er 75%.
Beregn: 
Den tilførte effekt. 
Den afgivne effekt i W.



Opgave 4
[image: Et billede, der indeholder linje/række, diagram

Automatisk genereret beskrivelse]Tre varmelegemer, med hver en modstand på 
24 Ω, er beregnet til 400 V og forbindes derfor i trekant, til et 3 x 400 V net.
6
a) Beregn den tilførte effekt. 

Ved en fejltagelse forbindes de i stjerne. 

b) Beregn den tilførte effekt.



Opgave 5

En hærder ovn består blandt andet af tre ens varmelegemer, der kan kobles både i Y og D. Net- spændingen er på 3 x 400 V, og i Y-forbindelse er ovnens effekt på 18 kW.

1. Find den afgivne strøm i Y
2. Find ud fra værdierne i et af de tre varmelegemers ohmske modstand
3. Find den afgivne strøm i D-kobling (If).
4. Find effekten P1 i denne kobling
5. Ved Y-kobling går der en sikring. 
Hvor stor er strømmen? 
6. Find nu effekten efter der er gået en sikring i Y- koblingen
7. Derefter afbrydes der en fase i D-kobling, på grund af
dårlig montage. Hvor stor er strømmen så?
8. Find nu effekten efter der er gået en sikring i D- koblingen


Opgave 6
En Vandvarmer på 65 kW Tilsluttes 3 x400 V med Cos φ = 1.
 
· Vandvarmeren kobles i Trekant, tegn hvordan modstandene er koblet og tilsluttet til et 
3 x 400 V elnet.
· Angiv på tegningen hvor: If, In, Uf og Un kan måles. 
· Vis størrelsesforholdet mellem If og In og imellem Uf og Un. 
· Beregn den tilførte strøm 
· Beregn et af varmelegemernes modstanden. 
 
På nettet afbrydes en fase L1 ved en fejl.  
· Vis på en ny tegning hvad der sker ved fasebruddet. 
· Beregn nu effekten, når L1 er afbrudt. 




Opgave 7

3 varmelegemer udgør en varmeenhed på 62 kW, den er tilsluttet i D-kobling.
På et 3 x 400 V net.



a) Find den afgivne strøm i D
b) Find varmelegemernes størrelse i Ω.
c) Find den afgivne strøm i Y-kobling
d) I Y-kobling går der en sikring, hvor stor er nu effekten?


Opgave 8
En Vandvarmer på 25 kW Tilsluttes 3 x400 V med Cos φ = 1.
 
· Vandvarmeren kobles i Stjerne, tegn hvordan modstandene er koblet og tilsluttet til et
3 x 400 V elnet.
· Angiv på tegningen hvor: If, In, Uf og Un kan måles. 
· Vis størrelsesforholdet mellem If og In og imellem Uf og Un. 
· Beregn den tilførte strøm 
· Beregn et af varmelegemernes modstanden. 
 
På nettet afbrydes en fase L2 ved en fejl.  
· Vis på en ny tegning hvad der sker ved fasebruddet. 
· Beregn nu effekten, når L2 er afbrudt. 
· Hvad sker hvis faserne L1 og L2 afbrydes til varmelegemerne?
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