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Spændingsfald
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I installation er der placeret en brugsgenstand 10 A spændingsfaldet må max være 4 %.
Ledermaterialet er Cu.
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

1. S = mm2
2. Rl =
3. ∆Umax =
4. ∆U i % =
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I installation er der placeret en brugsgenstand 10 A spændingsfaldet må max være 5 %.
Ledermaterialet er Cu.
Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes. 
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.


Beregn:

1. Rl =
2. ∆U =
3. ∆U i % =
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Installations info:
U =2 x 400 V
IB = 6 A
∆Umax = 2 % ? 
S = 4 mm2 
Kabel længde = 68 m
Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes. 
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.
Beregn:
Rl =
∆U =
∆U i % =
UB =






Hvad er det maximale spændingsfald Jf. HD/Ds 60364 standarten?


Opgave 4
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Installations info:
U = 235V
∆Umax =  5 % ? 
Kabel længde = 35 m
Tillednings længde = 1 m
Mærkeplade:
P = 2400 W
U = 235 V
Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes. 
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.


Beregn:
IB =
∆U =
∆U i % =
UB =



Er installationen i orden. Ja  eller  Nej  
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S = ?

l = 160 m

U = 400 V

Ib = 10 A

Brugsgenstand
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Brugsgenstand

Ib = 10 A

S = 10 mm2

l = 160 m U = 230 V
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S = 4 mm2

l =68 M U = 400 V

Brugsgenstand

Ib = 6 A
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Skoleversion1 2 3 4 5 6 7 8 B

S1 = 1,5 mm2 S2 = 0,75 mm2

Tilledning Kabel


