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Opgave 1
Spænding:  230 V  /  50 Hz         Strøm:  6 A           Virke-effekt:   500 W

Beregn følgende:

a) Apparatets effekt-faktor ( cosφ)

b) Fase-forskydnings-vinklen φ

Apparatet ønskes fasekompenseret, således at det opfylder kravene i Fællesregulativet.

Beregn følgende:

c) Hvor stor strøm optager apparatet efter det er fasekompenseret?

d) Størrelsen på den kondensator der skal benyttes, ved



Opgave 2
Et neonskilt tilsluttes 230 V, med en transformer mærkeplade på 1800 VA, Cos φ = 0,55 og 
f = 50 HZ.
1. Beregn hvor stor en kondensator der skal bruges for at kompensere til kravet JF. fællesregulativet?

Hvor stor er selve neonskiltes effekt når transformerens effektforbrug er på 10 % af neonskiltets forbrug?
