Guide til fasekompensering, til at følge Fællesregulativet
1. [image: Et billede, der indeholder sort, mørke

Automatisk genereret beskrivelse]sFind/beregn den ohmske modstand (R) og den induktive modstand/belastning (XL) Hvis der er givet cos og P, gå til punkt 3.
   Note: L er spolen størrelse
i Henry
2. Beregn den nuværende samlede Impedans (Z)


3. Beregn kredsens Nuværende faseforskydning (Cosȹ orginal) og den nuværende belastnings strøm (I1)
			
Note: Hold fast på disse tal.

4. Beregn Virke strømmen (Iv) og den nuværende reaktants strøm (Ir1/IL)
		
Note: Begge formler for Ir kan bruges. Virke strømmen er uændret igennem vores kompensering, og derfor ændre den sig ikke, selvom den samlede strøm ændres. Hold fast på Ir1.

5. Beregn kredsens nye samlede strøm (I) og den nye reaktants strøm (Ir2)
[image: Et billede, der indeholder sort, mørke

Automatisk genereret beskrivelse][image: Et billede, der indeholder skærmbillede, linje/række, Grafik, diagram

Automatisk genereret beskrivelse]Note: Vores nye  skal følge Fællesregulativet, og er derfor 0,9, på den induktive side.



6. Beregn den Kapacitive belastning (Ic)


7. Beregn den kapacitive modstand (Xc)

8. Beregn kondensator størrelsen (c)
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