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Bygningsdelsbeskrivelse 

Orientering 
· Tildannelse og oplægning Grat konstruktion inkl. stikspær og bjælkespær (skoleopgave)

Tegningshenvisning

Profiltegning:		(H1) 01

Forudsætninger for arbejdet:
· Forankring er udført C/C ______mm 
· Vage på murværk/Remme _____mm
· Remme udlagt og fastgjort pr. _____mm
 
Materialer og produkter
· Spær/skifter udføres i trækvalitet: ______ i dimension ___x___ mm. Fugt% ______
· Grat/Kel udføres i trækvalitet: ___ i dimension ___x___ mm Fugt% ______
· Sømvinkler i str.____ x_____ mm
· Pladebeslag i str. ____x____ mm
· Beslag skruer i str. ____x___ mm
· Spunskruer i str. ______x____ mm.
Krav til udførelsen 
· Hovedspær monteres i lod fra plantegning (Bjælker vendes så pilhøjden vendes op)
· Grat - kel monteres i lod fra plantegning 
· Skiftespær monteres i lod fra plantegning 
· Flugten på taget kontrolleres +/- _____ mm
· Hovedmål skal overholdes 
· Tagværk monteres med _____ stk. 90 mm sømvinkel og _____ stk. skruer 
· Grat/ Kel samles med _____ stk. spunskruer 
Arbejdsmiljø
· Bordsave skal være tilsluttet støvsuger klasse _____ med filter_____
· Håndrundsave skal være tilsluttet støvsuger klasse _____ med filter_____
· El- værktøj der larmer mere end _____ dB må ikke anvendes indendørs medmindre at alle på værkstedet anvender høreværn som dokumenteret dæmper _____ dB
· Personlige værnemidler skal være typegodkendt (hvad betyder det)???
· Der ryddes løbende op på pladsen for at imødegå _______ulykker 
· Ved arbejde over 1,5 meter i højden anvendes __________
· Støvsugere kontrolleres hver gang inden brug (se vejledning)!
	
Planlægning for arbejdet evt. andre faggrup
· Ikke relevant pt. 

Links og andet litteratur
· Indsæt links på monteringsvejledninger samt boginfo  
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