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Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk   
Læs kapitel 54 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål samt anfør hvilken paragraf svaret omhandler. 
 
1. Hvilket tværsnit er det mindst tilladte til supplerende udligning? 





2. Hvad er mindste ledertværsnit for en PEN-leder? 





3. Hvad er en udsat ledende del? 






4. Må der monteres mere end en leder i hver skrueterminal på hovedjordklemmen? 




5. Skal gasrør forbindes til jordingssystemet? 





6. Hvad er en jordelektrode? 


7. Må du installere et jordspyd i en å? 





8. Hvad er mindste tilladte tværsnit for en leder, der forbinder et jordspyd(jordelektroden) til resten af jordingsanlægget? 







9. Hvad er det mindste tilladte ledertværsnit for beskyttelsesledere som er separat fremført? 







10. Hvilken leder skal benyttes mellem jordelektrode og hovedjordklemmen? 






11. Hvilket tværsnit skal anvendes til beskyttende udligning? 





12. Hvad er en fremmed ledende del? 

