Opgave 1

Et trefaset varmelegeme på 16 kW.
Det tilsluttes et net på 3 x 400V.


a) Beregn fasemodstanden (Rf) og netstrømmen (In), i en trekant-
Kobling.

b) Ved en fejl kobles samme varmelegme i en stjernekobling. Beregn nu Pf, In og Ptot,

c) Der springer en sikring i stjernekoblingen, hvor stor effekt vil varmelegeme varme med nu?





Opgave 2

Et trefaset vandvarmer på 28 kW trekants Kobles.
Det tilsluttes et net på 3 x 400V.


a) Beregn fasemodstanden (Rf) og netstrømmen (In) 

b) Beregn nu Pf og Ptot,

c) Der springer en sikring , hvor stor effekt vil varmelegeme varme med nu?




