El-installation • Redekam
Redekam – Opgave 1
2 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 1,5 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   2 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 2 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 2 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 2 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 2
3 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 4 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   3 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 3 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 3 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 3 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 3
4 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 2,5 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   4 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 4 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 4
2 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 6 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   2 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 2 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 2 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 2 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 5
3 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 1,5 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   3 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 3 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 3 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 3 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 6
4 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 6 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   4 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 4 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 7
2 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 4 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   2 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 2 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 2 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 2 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 8
4 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 2,5 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   4 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 4 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 9
3 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 10 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   3 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 3 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 3 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 3 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S


Redekam – Opgave 10
4 stik • 1-faset 230 V
[image: ]
	Forudsætninger:  U = 230 V   •   S = 16 mm² Cu   •   ρ = 0,0225 Ω·mm²/m   •   4 stik


Beregn
1. Strømmen i hvert kabelstykke.
2. Spændingen ved alle 4 stik.
3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.
4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.
Noter / mellemregninger
	Punkt
	Strøm i kabel
	ΔU samlet
	Spænding

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S
Redekam • 10 elevopgaver
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