[bookmark: _Toc64439334]Opgave 10 EN60364-7-705: Installationer på landbrug og gartneri 

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk   
Læs kapitel 705 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler. 

1. Gælder hele dette kapitel for en landejendom hvor installationen forsynes fra    boligen med den samme beskyttelses ledere, til hele landejendommen?




2. Hvor er det hensigtsmæssigt korrekt at anvende en RCD-afbryder på 300 mA af typen S?

 


3. Skal den supplerende potentialeudligning til metalnet i konstruktion være beskyttet mod korrosion og mekanisk påvirkning?




4. Hvilken kapslingsklasse skal materialet minimum have mod ydre påvirkning.
 




5. Hvilken dokumentation skal være til stede i brugerens installation?



6. Skal kabler i en stald hvor der er køer være mekanisk beskyttet?





7. Hvor højt skal et kabel hænge i mellem to bygninger, for at være beskyttet mod ydre påvirkning?
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8. Hvilken kapslingsklasse angiver dette symbol for et lysarmatur?




9. Hvilken mærkning skal et lysarmatur have ved montering på brændbare overflader?






10.  hvilken fremføringsmetode er den fortrukne for kabler til beskyttelse mod ydre påvirkning?
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