
	EUC - Talsystemer, IPv4 og IPv6


Opgavesæt: Talsystemer, IPv4 og IPv6
20 opgaver i stigende sværhedsgrad
	Navn:
	
	Hold:
	

	Dato:
	
	Point:
	       / 20


Regn selv. Vis gerne mellemregninger ved konverteringer og subnet-opgaver.
A. Talsystemer - start roligt
1. Hvilken base bruger hvert talsystem: binær, decimal, hexadecimal og octal?
	

	



2. Konvertér 1010₂ til decimal.
	

	



3. Konvertér 25₁₀ til binær.
	

	



4. Konvertér 1111₂ til hexadecimal.
	

	



5. Konvertér 1A₁₆ til decimal.
	

	



6. Konvertér 101101₂ til octal.
	

	



B. Talsystemer - lidt mere bid
7. Konvertér C0₁₆ til decimal.
	

	



8. Konvertér 11011010₂ til hexadecimal. Del gerne tallet op i nibbles først.
	

	



9. Konvertér DA₁₆ til 8-bit binær.
	

	



10. Skriv 45₁₀ i binær, hexadecimal og octal.
	

	



C. IPv4 - talsystemerne kommer på arbejde
11. Skriv IPv4-adressen 192.168.1.25 som fire 8-bit binære oktetter.
	

	

	



12. Konvertér denne binære IPv4-adresse til decimal dotted notation:
11000000.10101000.00000011.00001011
	

	

	



13. IP-adressen er 172.20.5.9. Angiv den klassiske klasse, standardmasken og om adressen er privat eller offentlig.
	

	

	



14. IP-adressen er 192.168.3.11. Angiv den klassiske klasse, standardmasken og om adressen er privat eller offentlig.
	

	

	



15. Hvilken klasse tilhører 224.1.1.1, og hvad bruges denne klasse til?
	

	

	



16. Netværket er 192.168.66.0/24. Find NA, FHA, LHA og BC.
	

	

	

	



17. Netværket er 192.168.10.0/27. Hvor mange hostbit er der, og hvor mange brugbare host-adresser giver det?
	

	

	

	



18. En host har adressen 200.1.2.70/26. Find subnetmasken, NA, FHA, LHA og BC.
	

	

	

	



D. IPv6 - en lille smagsprøve
19. Forkort denne IPv6-adresse mest muligt:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0025
	

	

	

	

	



20. Slutopgave:
a) Hvilken type IPv6-adresse er fd12:3456:789a::25?
b) Hvilken type er fe80::a1b2?
c) I adressen 2001:db8:1234:5678::25/64, hvor mange bit er netværk/prefix, og hvor mange bit er interface-ID?
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