
	EUC - Kommunikationsnetværk




1. Forklar kort forskellen på et LAN og et WAN.
	

	



2. Hvad er forskellen på en switch og en router?
	

	



3. Hvad er et Access Point, og hvad betyder SSID?
	

	



4. Hvilke oplysninger får en klient normalt automatisk fra DHCP? Nævn mindst fire.
	

	



5. Forklar kort hvad en default gateway og DNS bruges til.
	

	



6. Skriv de tre private IPv4-adresseområder.
	

	



7. IP-adressen er 172.20.5.9. Angiv klassisk klasse, standardmaske og om adressen er privat eller offentlig.
	

	



8. Netværket er 192.168.66.0/24. Find NA, FHA, LHA og BC.
	

	



9. Netværket er 192.168.10.0/27. Der er 5 hostbit. Hvor mange brugbare host-adresser er der? Brug 2^5 - 2.
	

	



10. Nævn én vigtig forskel på IPv4 og IPv6. Hvad er et typisk prefix på et IPv6-LAN?
	

	




11. Forkort IPv6-adressen: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0025
	

	

	



12. Angiv typen på adresserne. Vælg mellem ULA/privat, link-local og global: a) fd12:3456:789a::25  b) fe80::a1b2  c) 2001:db8:1234::10
	

	

	



13. Forklar kort forskellen på TCP og UDP. Nævn ét eksempel på brug af hver.
	

	

	



14. Hvad er et portnummer? Hvad bruges mål-porten til, når en klient kontakter en server?
	

	

	



15. Skriv standardporten(e) for: DNS, DHCP, HTTP, HTTPS og RDP.
	

	

	




16. Forklar med få ord hvad NAT gør i et almindeligt IPv4-hjemmenetværk.
	

	

	



17. NAT-routeren lader flere PC'er dele én offentlig IPv4-adresse. Hvorfor bruger routeren også forskellige portnumre til forbindelserne?
	

	

	



18. Routeren har en regel: offentlig TCP port 443 sendes til 192.168.1.80:443. Hvad betyder reglen, og nævn én ting man skal tænke på omkring sikkerhed.
	

	

	



19. Match OSI lag 1-4 med: kabel/signal, MAC/switch, IP/router og TCP/UDP/porte.
	

	

	



20. Du skal vælge Wi-Fi til to steder: a) langt fra Access Point gennem flere vægge, b) tæt på Access Point hvor høj hastighed er vigtig. Vil du normalt vælge 2,4 GHz eller 5 GHz? Nævn også én god regel for placering af et Access Point.
	

	

	






21. En PoE-switch har et PoE-budget på 90 W. 3 kameraer bruger tilsammen 36 W og 2 Access Points bruger tilsammen 36 W. Hvor mange watt er der tilbage?
	

	

	

	



22. Hvorfor kan PoE-kabler blive varme? Nævn to forhold ved oplægningen, der kan gøre varme eller tab større.
	

	

	

	



23. Et twisted-pair datakabel har 8 ledere. Hvor mange snoede par er det? Hvad betyder straight-through i forhold til T568A/T568B? Nævn også én fordel ved fiber.
	

	

	

	



24. En PC får adressen 169.254.12.44 og har ingen gateway. Det tyder ofte på et problem med link eller DHCP. Nævn to ting, du vil kontrollere først.
	

	

	

	





25. Case med hjælp: En PC kan pinge 8.8.8.8, men kan ikke åbne dr.dk, og nslookup fejler. Et IP-kamera har samtidig standardpassword og en åben port udefra. a) Hvilken tjeneste er sandsynligvis problemet på PC'en? b) Nævn to sikkerhedsforbedringer til kameraet/nettet. c) Kameraet genstarter, og PoE-budgettet er næsten brugt. Hvad vil du kontrollere først?
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