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Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk   
Læs kapitel 41 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler. 
 
1. Hvornår skal der anvendes supplerende beskyttelse?  
 
 
 
 
 
2. Er der krav om grundbeskyttelse i alle tilfælde hvor der anvendes SELV eller PELV kreds?  
 
 
 
 
 
3. Kan man udelade fejlbeskyttelse på særlig små udsatte dele, f.eks. kabelbøjler?  
 
 
 
 
 
4. Hvilken kapslingsklasse skal dobbelt isoleret matriel mindst have?  
 
 
 
 

5. Hvis du anvender beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, i et TN-system, hvor hurtigt skal afbrydelsen forgå? 
 
 
 
 
 
6. Hvilke spændingskilder kan anvendes til SELV og PELV kredse?  
 
 
 
 
 

7. Hvis du anvender RCD i et TT-system, hvilken betingelse skal så overholdes? 
 
 
 
 

 
8. Må der anvendes beskyttelse ved hjælp af dobbeltisolation på stikkontakter?  
 
 
 
 
 
 
9. Hvilke 2 dele, skal beskyttelsesforanstaltninger altid bestå af?  
 
 
 
 
 

10. Hvis du anvender beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, skal der så udføres beskyttende potentialudligning?  
 
 
 
 
 
11. Hvad betyder dette symbol? [image: C:\Users\kols\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F15E8DC.tmp] 
 
 
 
 
 
12. 
Hvad må spændingen være i SELV og PELV kredse?  
 
 
 
 
 
13. Hvilket kapslingsklasse skal vandrette oversider på materiel mindst have?  
 
 
 
 
 
14. Hvis du anvender beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, i et TT-system, hvor hurtigt skal afbrydelsen forgå? 
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