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Opgave 1

Start/stop styring

Der skal etableres en styring til en spånsuger ud fra teksten. 
Når man trykker på start, så starter spånsugeren og en lampe indikere at spånsugeren er i drift, når man trykker på stop, standser spånsugeren.
Husk der skal være termorelæ, så sker der en termisk fejl skal maskinen slukke, og må ikke kunne genindkobles af sig selv når termorelæet resettes.
Der skal være nødstop, hvis nødstoppet aktiveres så skal maskinen stoppe og maskinen må ikke kunne genindkobles ag sig selv når nødstoppet resettes.
Der skal være referencer og slutte/brydekors på tegningerne.

· Programmer denne Styring i ladder-diagram.
· Monter styringen i standen og få den godkendt af læren.

· 

Opgave 2
Rækkefølgestyring 

Der skal etableres en styring til en rundsav med en spånsuger ud fra teksten. 
Når man trykker på start, så starter spånsugeren og en lampe indikere at spånsugeren er i drift, når man trykke start Rundsav, må den kun kunne starte hvis spånsugeren er i drift, en lampe skal indikere at rundsaven er i drift.
Når man trykker på stop, spånsugeren og rundsaven standse.
Husk der skal være termorelæer, så sker der en termisk fejl skal maskinen slukke, og må ikke kunne genindkobles af sig selv når termorelæet resettes.
Der skal være nødstop, hvis nødstoppet aktiveres så skal maskinen stoppe og maskinen må ikke kunne genindkobles ag sig selv når nødstoppet resettes.
Der skal være referencer og slutte/brydekors på tegningerne.

· Programmer denne Styring i ladder-diagram.
· Monter styringen i standen og få den godkendt af læren.



Opgave 3
Spærrestyring  

Der skal etableres en styring til en ventilator ud fra teksten. 
Når man trykker på start indblæsning, så starter ventilatoren med at blæse luft ind i rummet og en lampe indikerer at ventilatoren er i drift med indblæsning.
Når man trykke start udsugning, så starter ventilatoren med at suge luft ud af rummet og en lampe indikerer at ventilatoren er i drift med udsugning.
Man må ikke kunne starte for udsugning og indblæsning på samme tid.
Når man trykker på stop, standser ventilatoren, det er den samme stop der bruges til at standse indblæsning og udsugning.
Husk der skal være termorelæer, så sker der en termisk fejl skal maskinen slukke, og må ikke kunne genindkobles af sig selv når termorelæet resettes.
Der skal være nødstop, hvis nødstoppet aktiveres så skal maskinen stoppe og maskinen må ikke kunne genindkobles af sig selv når nødstoppet resettes.
Der skal være referencer og slutte/brydekors på tegningerne.

· Programmer denne Styring i ladder-diagram.
· Monter styringen i standen og få den godkendt af læren.


Opgave 4
Spærrestyring  

Der skal etableres en styring til en maskine ud fra teksten. 
Når man trykker på start pumpe 1, så starter pumpe 1 med at fylde vandbeholder 1 op, en lampe indikerer at pumpe 1 er i drift.
Når man trykker på stop pumpe 1, så er det kun pumpe 1 der stopper.
Pumpe 2 må kun kunne starte hvis pumpe 1 ikke er i drift, pumpe 1 skal kunne starte uden at standse pumpe 2.
Når man trykker start pumpe 2, så starter pumpe 2 med at fylde vandbeholder 2 op, en lampe indikerer at pumpe 2 er i drift.
Når man trykker på stop pumpe 2, så er det kun pumpe 2 der stopper.
Husk der skal være termorelæ, så sker der en termisk fejl skal maskinen slukke, og må ikke kunne genindkobles af sig selv når termorelæet resettes.
Sker der en termisk udkobling på en af pumperne skal der være en lampe der tænder ved termiskfejl på hver af pumperne.
Der skal være nødstop, hvis nødstoppet aktiveres så skal maskinen stoppe og maskinen må ikke kunne genindkobles af sig selv når nødstoppet resettes.
Der skal være referencer og slutte/brydekors på tegningerne.

· Programmer denne Styring i ladder-diagram.
· Monter styringen i standen og få den godkendt af læren.
· 

Opgave 5
Off-delay (forsinket frafald) tidsrelæ.
 
Der skal etableres en styring ud fra teksten. 
Når man trykker på start, aktiveres et tidsrelæet som afbryder lampe 1, er tændt indtil tidsrelæet er aktivt.
Lampe 2 tænder med det samme når tidsrelæet er aktivt.
Når der trykkes på stop så går der 10 sek. så slukker lampe 2 og lampe 1 tænder igen efter de 
10 sek. 
Der skal være referencer og slutte/brydekors på tegningerne.

· Programmer denne Styring i ladder-diagram.
· Monter styringen i standen og få den godkendt af læren.
· 

Opgave 6
On-delay (forsinket inkobling) tidsrelæ.
 
Der skal etableres en styring ud fra teksten. 
Når man trykker på start, aktiveres et tidsrelæet som afbryder lampe 1 efter 10 sek, Lampe 2 tænder efter 10 sek. når tidsrelæet er aktivt.
Når der trykkes på stop så slukker lampe 2 og lampe 1 tænder med det samme. 
Der skal være referencer og slutte/brydekors på tegningerne.

· Programmer denne Styring i ladder-diagram.
· Monter styringen i standen og få den godkendt af læren.
· 

Opgave 7
Frekvensomformer
