


Opgave 1
	
	Fremført på væg med 6 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30°
	Fremført i væg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 35°
	Fremført i kabelkanal med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30°
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Ut = 230V		Kabler er 32m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-		
Installationen køre 12 timer om dagen 5 dage om ugen hele året.
Hvad er effekttabet i timen?
Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?



Opgave 2
	
	Fremført i væg med 5 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 40°
	Fremført på væg med 4 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 33°
	Fremført i gipsvæg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30°
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	Kabel 1
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Ut = 230V		Kabler er 56m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-		
Installationen køre 16 timer om dagen 7 dage om ugen hele året.
Hvad er effekttabet i timen?
Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?










Opgave 3
	
	Fremført i kabelkanal med 8 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30°
	Fremført i gipsvæg med 4 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 38°
	Fremført på trævæg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30°
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Ut = 230V		Kabler er 80m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-		
Installationen køre 24 timer om dagen 7 dage om ugen hele året.
Hvad er effekttabet i timen?
Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?



 Opgave 4
	
	Fremført i kabelkanal med 5 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 35°
	Fremført på betonvæg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 42°
	Fremført alene i rør. Max omgivelsestemperarur 30°
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Ut = 230V		Kabler er 96m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-		
Der bliver installeret 30stk. varmelamper
Installationen køre 6 timer om dagen 7 dage om ugen hele året.
Hvad er effekttabet i timen?
Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?
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