Kurth P310 er en elektronisk kabelsøger, der bruges til at lokalisere og identificere kabler og ledninger. Den er især nyttig inden for netværksteknik, telekommunikation og fejlfinding, hvor mange kabler kan være samlet i et kabelbundt eller et patchpanel.
P310 er en modtagerprobe. Det betyder, at den ikke selv genererer det søgesignal, som sendes gennem kablet. I stedet modtager den et signal, som normalt genereres af en kompatibel toner eller signalgenerator.
Når man skal finde et bestemt kabel, tilslutter man toneren til kablet i den ene ende. Derefter fører man P310 hen over kablerne i den anden ende. Proben registrerer signalet og omsætter det til en lyd, så teknikeren kan høre, hvilket kabel signalet kommer fra.
Hvordan fungerer den teknisk?
For at forstå P310 er det nødvendigt at forstå, hvordan et elektrisk signal bevæger sig gennem en leder, og hvordan et signal kan registreres uden direkte kontakt.
Trin 1: Toneren genererer et elektrisk signal
Først tilsluttes en kompatibel signalgenerator, også kaldet en toner, til det kabel, der skal findes.
Toneren genererer et elektrisk signal med en bestemt frekvens. Frekvensen beskriver, hvor mange svingninger signalet gennemfører pr. sekund, og måles i hertz (Hz).
Hvis signalet eksempelvis har en frekvens på 1.000 Hz, svinger det 1.000 gange pr. sekund.
Signalet sendes gennem kablets leder. Når signalet bevæger sig gennem lederen, opstår der et elektrisk felt omkring lederen. Dette felt kan under de rette forhold registreres af P310.
Det er vigtigt at bemærke, at den konkrete frekvens afhænger af den toner, man bruger. P310 fungerer som modtager og bestemmer ikke selv frekvensen.
Trin 2: Signalet kan registreres uden direkte kontakt

P310 kan opfange signalet uden at skulle forbindes elektrisk til den enkelte leder. Det skyldes, at et varierende elektrisk signal kan skabe et elektrisk felt omkring lederen.
Når proben placeres tæt på kablet, kan dens følerelement registrere påvirkningen fra feltet. På den måde kan teknikeren undersøge et kabel uden at skulle af isolere det eller skabe en direkte elektrisk forbindelse til lederen.
Signalet bliver typisk svagere, jo længere væk proben befinder sig fra kablet. Det er dog ikke kun afstanden, der bestemmer signalstyrken. Kabeltypen, skærmning, andre ledere i nærheden og elektrisk støj kan også påvirke målingen.
Proben behandler signalet
Det signal, som P310 opfanger, er normalt meget svagt. Derfor skal signalet behandles elektronisk, før det kan bruges til at identificere kablet.
En typisk signalmodtager består af flere funktioner:
· Følerelement: Registrerer påvirkningen fra det elektriske signal omkring kablet.
· Forstærker: Forstærker det svage signal, så det kan behandles.
· Signalbehandling: Hjælper med at gøre det relevante signal tydeligt i forhold til baggrundsstøj.
· Lydudgang: Omsætter det registrerede signal til en hørbar lyd.
Dette er den generelle tekniske forklaring på en kabelsøger. Man bør ikke antage, at P310 har bestemte interne kredsløb eller filtre uden at kontrollere producentens tekniske dokumentation.
Signalet omsættes til lyd
Når P310 registrerer et tilstrækkeligt kraftigt signal, kan den gengive det som en tone gennem højttaleren.
Teknikeren kan dermed bevæge proben langs en række kabler og lytte efter det tydeligste signal.
Hvis et kabel udsender et signal, som proben kan registrere, vil lyden typisk være tydeligere, når proben føres tættere på kablet. Hvis proben flyttes væk, bliver signalet ofte svagere.
Lydstyrken er dog ikke en præcis måling af afstanden. Et kabel med god signaloverførsel kan give en kraftigere lyd end et andet kabel, selv om afstanden til proben er den samme.
Hvad betyder HIGH og LOW?
Hvis den anvendte P310-version har indstillingerne HIGH og LOW, bruges de til at tilpasse modtagelsen til opgaven.
	Indstilling
	Funktion
	Anvendelse

	HIGH
	Højere modtagefølsomhed
	Til at lokalisere signalet i et større område

	LOW
	Lavere modtagefølsomhed
	Til at skelne mellem kabler, der ligger tæt sammen


Når følsomheden er høj, kan proben registrere svagere signaler. Ulempen er, at den også lettere kan opfange signaler fra andre kabler i nærheden.
Når følsomheden sænkes, bliver det ofte lettere at skelne mellem flere kabler. Det skyldes, at svagere signaler fra de omkringliggende kabler ikke nødvendigvis registreres lige så tydeligt.
En praktisk fremgangsmåde er derfor at begynde på HIGH for at finde området, hvor signalet er til stede, og derefter skifte til LOW for at identificere det præcise kabel.
Hvilken betydning har frekvensen?
Frekvensen er en vigtig del af kabelsøgningen, fordi toneren bruger et signal, som modtageren skal kunne registrere.
Frekvensen måles i hertz (Hz) og angiver antallet af svingninger pr. sekund.
Eksempelvis:
· 500 Hz svarer til 500 svingninger pr. sekund.
· 1.000 Hz svarer til 1.000 svingninger pr. sekund.
· 2.000 Hz svarer til 2.000 svingninger pr. sekund.
En kabelsøger bruger signalet til at skelne søgesignalet fra andre påvirkninger. Den præcise frekvens og signalform afhænger af den toner, der er tilsluttet.
Man skal derfor skelne mellem tonerens frekvens og den lyd, som teknikeren hører fra P310. Den hørbare lyd er modtagerens gengivelse af det registrerede signal og er ikke nødvendigvis en direkte måling af signalets elektriske egenskaber.
Hvordan finder man et kabel i praksis?

P310 kan eksempelvis bruges til at identificere et bestemt netværkskabel i et patchpanel.
En typisk arbejdsgang ser således ud:
1. Tilslut toneren. Den tilsluttes til det kabel fx L/N eller den forbindelse, som skal identificeres.
2. Aktivér søgesignalet. Toneren sender det elektriske signal gennem den relevante ledereller forbindelse.
3. Begynd søgningen. P310 føres hen over kablerne i patchpanelet eller kabelbundtet.
4. Lyt efter signalet. Teknikeren undersøger, hvilke kabler der giver den tydeligste lyd.
5. Reducer følsomheden. Hvis flere kabler giver lyd, kan LOW-indstillingen hjælpe med at indsnævre søgningen.
6. Kontrollér resultatet. Når et kabel er identificeret, bør forbindelsen verificeres ved at kontrollerede anden ende eller anvende en egnet kabeltester.


Hvad er forskellen på Schneider IMT23106 og P310 
Schneider IMT23106 er rigtig god til firmabilen, hvor man køre små opgaver. Den har samme virkemåde på P310 den er dog ikke lige så præcis, men fylder lidt mindre i værktøjstasken.
Schneider IMT23106 er udstyret, med et RJ 11 stik – 1 coax stik – mulighed for at sætte den i en stikkontakt uden at afmontere den. 
Her kan man læse lidt om vores Schneider IMT23106 
Lille ledningssøger fra Schneider Electrics Thorsman serie. Ledningssøgeren er udelukkende designet til at spore spændingsløse ledninger.
Den leveres med en sensor og en modtager. Når forholdene er mest ideelle kan modtageren virke op til 30 centimeter væk fra den ledning du søger efter. Kvaliteten af forholdene kan variere alt efter hvilken isoleringstype der måles og hvor stor afstand er til andre bundter ledninger.
For hver detektering den opfanger vil måleren afgive en lyd, og derved give dig besked om detekteringen.
Ideel at bruges til telefonledninger, koaksiale ledninger, ledninger i biler, RJ-11-stik, koaksialt stik, to krokodillenæb, bilsikringsstik
Specifikationer:
Driftstemperatur: -10°C ~ 40°C,
Relativ luftfugtighed: < 85%
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