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	Noter:
Spærene i opgaven er Hanbåndsspær med en hældning på 45°
For at finde den korrekte Dimension på mit spær, skal jeg kende lysvidden. Lysvidden beregnes fra Rem til rem
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	Træ 59 S 38
Mit tag er tungt tag og har en hældning på 45°
Min lysvidder er 7094 så runder jeg frem til i tabellen 7,7. Så skal mit spær Hoved og hanebånd være 45 x 195 og 45 x 120.
Min Spærfod Får samme Dimension som mit bjælkelag
Kvaliteten vi regner med i vores tabel, er styrke C18 i kvalitet på vores tømrer hvis man regner med større kvalitet Konstruktionstræ. Kan man nogle gange gå en dimension ned i Bjælkelaget hvis det passer med tabellen. I nogle tilfælde kan det give mere loftshøjde. Den normale Kvalitet der regnes med, er C18 Konstruktionstræ 1.0.
hvorimod C24 feks er Sv1.07.Træ 75 S 34



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786400]Bjælkespær 
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:




[bookmark: _Toc244786401]Bjælkelag
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786402]Statik

[bookmark: _Toc244786403]Forankring:
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:




[bookmark: _Toc244786404]Vindafstivning:
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786405]Udveksling:
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786406]Lægter & afstandslister

[bookmark: _Toc244786407]Lægtning
Lægteberegning: 

	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786408]Afstandslister
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786409]Rupløjet brædder

[bookmark: _Toc244786410]Sømning
	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786411]Fugt
	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786412]Spærafstand
	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786413]Undertag

[bookmark: _Toc244786414]Banevare montering:
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786415]Tagfod:
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786416]Ventilation
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786417]Fast undertag 
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786418]Skotrende:
[bookmark: _Toc244786419]Krav til størrelse
	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786420]Afstande mm.
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786421]
Isolering
[bookmark: _Toc244786422]Krav fra BR18
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786423]Løsninger fra isoleringsleverandør 
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786424]Udvendig beklædning 

[bookmark: _Toc244786425]Beregning af inddeling af beklædning


[bookmark: _Toc244786426]Fastgørelse af beklædning
	Skærmklip[image: ]

	Noter:



[bookmark: _Toc244786427]Konstruktive løsninger mod jord
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786428]Konstruktive løsninger ved vindue 
	Skærmklip [image: ]

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786429]Fuge omkring vindue
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786430]Vindspærre 
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786431]Indvendig beklædning
[bookmark: _Toc244786432]Montering af dampspærre
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786433]Montering indv. Beklædning
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:





[bookmark: _Toc244786434]Gulvkonstruktion
	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786435]Radon & fugtspærre
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786436]Strømetode
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786437]Opklodsning afstand
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786438]Strøafstand
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786439]Fastgørelse
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786440]Montering Gulvbrædder
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



[bookmark: _Toc244786441]Montering gulvplader
	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:



	Skærmklip

	Noter:




[bookmark: _Toc244786442]Vådrum:
[bookmark: _Toc244786443]Respektafstande:
	Skærmklip

	Noter:



	[image: ]

	Noter: xxxxx



	[image: ]

	Noter: Når der er niveaufri adgang fra dør til vådrum, skal der som minimum være en højdeforskel på 30 mm fra dørkant til midt afløb. Det sikrer, at vand på gulvet løber den rigtige vej.
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Beregningsforudszetninger
Spethovedets minimumshgjde er sat til
195 rata iht. normale isoleringsbenov. Der-
for er hatiebindets nedbgjring dimensions-
givende, bortset for de stgrste spendvidder.

Hanebandets hjde kat halveres, hvis ha-
siebdndet ophenges | en lodgost pd midten.
Poster skal fastgpres med beslag med 343
st § hver ende og pd hver side, se side 39
og 41. Satmlingen P2 kan da udfgres sor
angivet for hanebindssper med hanebind i
dett halve hgjde.

Sperfoden dimensioneres som bjzlkelag,
se TRA 75 side 36. Stad skal vezre under-
stgttet og kunne optage trekket N i spr-
fodes, somm angivet | tabelles

Speendvidder og tredimensioner

Spendvidde Lim Tredimensionerimm

Letogtungitag Hoved Fod Harebénd
70 45195 45x195  45x95
e BSXIGS  45x195  4SKID0
82 45x195  45x195  45x145
86 45x195  45x195  45x170
20 45x195  45x195  45x195
23 45x195  45x195  45x220
97 45195 45x195  45x245

103 45x220 45x195  45x270
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Tabel 5 Eksempler pi som- og skruedimensioner il fastgorelse af beklmdningsbradder. Dimensionerne angives som
somtykkelse > Lngde eller gevinddiameter Lngde (i mm). For ringede som og skruer er detforudsat atspmizgten
ifigur 77a ermindst 30 mm tk og at afstandslisten  igur 775 har mindst samme tykkelse som bekladningen.

Firantsam Ringadesom Skruar
Frofleretbeklmdning 350 250 PERE
t-z125mm

Kinkbekl=dning EESTh B TseE
t=zmm

En p to beklz=dning 31xB0+ 25%65+ 5,0%60 +
ezl 351000 25075 50080
t=z5mm

Kunved vindsparre af banevare. Ved £ = 25-30 mm kan anvendes frkantsam &6 x 130 medvindsprre  pladeform.
*ed spmismgte mindst50 50 mm.
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Figur 551nddzekning over vindue med vandbreet | trze,
lodret snit

TRABL KONSTRUKTIVTRABESKYTTELSE 49
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