**Opmærkning af tavle**

Se denne film på sik.dk og svar på nedenstående spørgsmål.

<https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/eltavler/tilgaengelighed-og-maerkning-eltavler>

1. Hvordan skal en tavle placeres i boligen?
2. En tavle skal have en entydig mærkning, hvad menes der med det?
3. Skal en gruppeafbryder mærkes med sikringsstørrelse, også selv om størrelsen fremgår af teksten på fronten af materialet?

Se filmene på denne side og svar på nedenstående spørgsmål.

<https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/eltavler/korrekt-opbygning-eltavler>

1. Hvad er mindstekrav til IP-beskyttelse af tavler?
2. Hvad skal man være opmærksom på ved montage af ”totalisolerede” tavler?
3. Hvor er hovedjordklemmen placeret i jeres tavle?
4. Hvad skal forbindes til hovedjordklemmen?
5. Må man samle ledninger i en tavle med samlemuffer?
6. Skal en tavle mærkes med andet end maks. sikrings størrelse og tilhørsforhold?
7. Skal en tavle CE mærkes?

Besvarelse skal sendes som PDF i moodlen