|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Generelle spørgsmål |  |
| 1.01 |  | Er der taget hensyn til lydkrav ved lejlighedsskel samt vægge hvor der er lydkrav |  |
| 1.02 |  | Er der stillet brandtekniske specifik dokumentationskrav til vægkonstruktionerne og er det muligt at opfylde disse med de projekterede og valgte løsninger |  |
| 1.03 |  | Er der taget højde for tolerancer i underliggende konstruktionen, fx dæk, pilhøjder o.l. i forhold til indvendige vægge |  |
| 1.04 |  | Er der en koordineret sammenhæng mellem indvendige vægge, dørhøjder, gulvhøjder samt under- og overdæks pilhøjder |  |
| 1.05 |  | Er der taget hensyn til bevægelser/sætninger fra under- og overliggende dæk med fx teleskopsamling |  |
| 1.06 |  | Er der koordineret mellem installationer i væggene, føringsveje og arbejdsproces |  |
| 1.07 |  |  |  |
| 2. |  | Indvendige gipsvægge |  |
| 2.01 |  | Er gipsvægge projekteret i overensstemmelse med ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling |  |
| 2.02 |  | Er der projekteret med 2-lags gipsplader  Denne løsning anbefales, jf. ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling! |  |
| 2.03 |  | Er tolerancerne angivet i overensstemmelse med et underlag af træ, jf ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling |  |
| 3.02 |  | Er tolerancerne angivet i overensstemmelse med et underlag af stål, jf ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling |  |
| 3.03 |  |  |  |
| 3. |  | Indvendige gipsvægge i vådrum |  |
| 3.01 |  | Er vådrumsvægge projekteret i overensstemmelse med SBi-anvisning 200, Vådrum samt ”Hvor går grænsen”, Gipsplader og Vådrum |  |
| 3.03 |  | Er gipsvægge projekteret i overensstemmelse med ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling |  |
| 3.04 |  | Er der projekteret med 2-lags gipsplader  Denne løsning anbefales, jf. ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling! |  |
| 3.05 |  | Er tolerancerne angivet i overensstemmelse med et underlag af træ eller stål, jf. ”Hvor går grænsen” Gipsplademontage og overfladebehandling? |  |
| 3.06 |  |  |  |
| 4. |  | indvendige vægge med træplader |  |
| 4.01 |  | Opfylder trævæggene de opstillede brandkrav |  |
| 4.02 |  | Opfylder krydsfinerspladerne de profilkrav der svarer til ”beklædningsklasse 2” |  |
| 4.03 |  | Opfylder profilbeklædningen de profilkrav der svarer til ”beklædningsklasse 2” |  |
| 4.04 |  | Skal skeletvæggene isoleres, fx af hensyn til lyddæmpning/rumklang |  |
| 4.05 |  | Er skeletdimensionen tilstrækkelig stabil og har den fornødne styrke til det belastninger der kan påregnes |  |
|  |  |  |  |
| 5. |  | Andre Vægge |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. |  | Andet |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |