|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Generelle spørgsmål |  |
| 1.01 |  | Er der i projektet opstillet krav til overholdelse af tolerancer for opførelsen af råhuset, således at inventaret kan påregnes monteret direkte efter projekt – eller er der i projektet taget hensyn til toleranceafvigelser med div. slipkanter og tilpasningsmuligheder |  |
| 1.02 |  | Er der ved inventar der skal monteres i vinkelopstilling afsat tilpasning for tilladelige toleranceafvigelser ved råhuset |  |
| 1.03 |  | Er tegninger vedr. installationer koordineret med inventartegninger og er der overensstemmelse |  |
| 1.04 |  | Er der mulighed for tilpasning for kotehøjde og planhed på gulv |  |
| 1.05 |  |  |  |
| 2. |  | Element - køkken |  |
| 2.01 |  | Er der projekteret med friafstand fra inventar til: - kant dør inkl. indfatning- kant radiator inkl. rørtilføring og termostater |  |
| 2.02 |  | Er der overensstemmelse mellem afløb, tilslutning til varmt og koldt vand samt ventilationskanal |  |
| 2.03 |  | Hvor der i projekter er projekteret med en forventning om plan overgang mellem bordplade og vindueshylde – advar her mod denne løsning pga. store tilladelige tolerancevariationer mellem terrændæk, facade, gulv og inventararbejder, der vanskeliggør denne løsning |  |
| 2.04 |  |  |  |
| 3. |  | Element – bad |  |
| 3.01 |  | Er inventar i baderum placeret i beskyttet afstand fra bruseniche eller bag en skærmvæg |  |
| 3.02 |  | Se i øvrigt element – køkken |  |
| 4. |  | Element – skabe mv. |  |
| 4.01 |  | Ved bordplader i opholdsrum – er væggen egnet til en holdbar montage der kan modstå vægt fra fx siddende person |  |
| 4.02 |  | Se i øvrigt element - køkken |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. |  | Specielt snedkerinventar |  |
| 5.01 |  | Se generelt samt element - køkken |  |
| 5.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6 |  | Andet |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |