Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

 Installationerne forsynes fra venstre.









 Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

 Installationerne forsynes fra venstre.

1. Afbryderen skal have ledelys



1. Afbryderen skal have kontrollys



1. Afbryderen skal have ledelys



1. Afbryderen skal have kontrollys



 Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

 Installationerne forsynes fra venstre.

1. Lamperne tændes med kroneafbryderen, afgreningen til afbryder sker i dåsen.



1. Lampe ”A” tændes med afbryder ”A” der har indbygget ledelys

 Lampe ”B” tændes med afbryder ”B” der har indbygget kontrollys

 Afgreninger sker i dåserne.



 Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

 Installationerne forsynes fra venstre.

1. Installationen udføres som A-korrespondance der kan tænde begge lamper.



1. Installationen udføres som A-korrespondance



1. Installationen udføres som A-korrespondance med krydsningsafbryder.



 Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

 Installationerne forsynes fra venstre.

1. Installationen udføres som B-korrespondance der kan tænde begge lamper.



1. Installationen udføres som B-korrespondance



1. Installationen udføres som B-korrespondance med krydsningsafbryder.

