
AVTB-opgave 1.
Et hus med to små lejligheder har en fælles brugsvandsveksler monteret i kælderen. Du skal udskifte termostatventilen i veksleren, og er derfor nødt til at dimensionere den først. Der ønskes en Danfoss AVTB-ventil. Værket oplyser at differenstrykket anslås til 1 bar. Vekslerens ydelse er 52 kW. Temperaturforskellen mellem frem og retur bestemmes til 40° 
1) Dimensioner og bestem en egnet ventil til veksleren 
2) Angiv Xp (p bånd) 
3) Bestem varmtvandstemperaturen fra veksleren med begrundelse for dit valg, og oplys indstillingsværdien på ventilen for den valgte varmtvandstemperatur.









AVTB-opgave 2.
Et hus med to små lejligheder har en fælles brugsvandsveksler monteret i kælderen. Du skal udskifte termostatventilen i veksleren, og er derfor nødt til at dimensionere den først. Der ønskes en Danfoss AVTB-ventil. Værket oplyser at differenstrykket anslås til 1,5 bar. Vekslerens ydelse er 46 kW. Temperaturforskellen mellem frem og retur bestemmes til 35° 
1) Dimensioner og bestem en egnet ventil til veksleren 
2) Angiv Xp (p bånd) 
3) Bestem varmtvandstemperaturen fra veksleren med begrundelse for dit valg, og oplys indstillingsværdien på ventilen for den valgte varmtvandstemperatur.
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