
Pumpe dimensionerings opgave 1.

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i ¾ sort ned til en gulvvarmekreds. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en ny Danfoss Alpha 2 pumpe til blandesløjfen til gulvvarmen.
Blandesløjfen er opbygget som en færdig shunt monteret med basisenhed og termometer 
Der forudsættes et varme tab på 25w/m² og huset er på 95m²
Dimensionerings forudsætninger
-Temp. Sæt skal være 35-30-20
-tryktabet over gulvvarmekredsen er anslået til 18 kPa 
1. Dimensioner pumpe med angivelse af typen med vedlagt dokumentation og beregninger.

2. Anvis korrekte indstilling på pumpen i forhold til anlægget.







Pumpe dimensionerings opgave 2.

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i ¾ sort ned til radiator anlæg. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en ny Danfoss Alpha 2 pumpe.
Der forudsættes et varme tab på 50w/m² og huset er på 122m²
Dimensionerings forudsætninger
-Temp. Sæt skal være 55-35-20
-tryktabet over radiator anlægget er anslået til 11 kPa 
1. Dimensioner pumpe med angivelse af typen med vedlagt dokumentation og beregninger.

1. Anvis korrekte indstilling på pumpen i forhold til anlægget.
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