
Opgave 1 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.

Husets varmetab: 10KW
Nye anlæg små rør.
Antal fyringer: 2
Opvarmningstid: 4 timer 
Delta T tank: 45 grader 
Sikkerhed ventil 2,5
Fortryk 0,6
Overkogssikring. 98





Opgave 2 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.
Husets varmetab: 19KW
Anlæg med søljeradiator
Antal fyringer: 2
Opvarmningstid: 5 timer
Delta T tank: 50 grader 
Sikkerhed ventil 2,5
Fortryk 0,6
Overkogssikring. 98





Opgave 3 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.
Husets varmetab: 16 KW
Anlæg med panelradiatorer
Antal fyringer: 1
Opvarmningstid: 15 timer
Delta T tank: 45 grader 
Sikkerhed ventil 2,5
Fortryk 0,5
Overkogssikring. 93





Opgave 4 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.
Husets varmetab: 14 KW
Anlæg med naturlig cirkulation.
Antal fyringer: 4
Opvarmningstid: 2 timer
Delta T tank: 45 grader 
Sikkerhed ventil 2,5
Fortryk 0,5
Overkogssikring. 93
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