
Opgave 1 Varmeveksler Termix.

-∆p 0,3bar
-Effekt behov 22kW
-Temp. 60-35
-Tryktab til og med kritisk punkt 14 kPa
Indirekte fjernvarme hvor du skal finde en ny veksler, samt regulerings ventiler. 
der skal tages højde for der skal monteres en energi måle, snavssamler og ventiler.
Samt dimensionering af pumpe på sekundær side.



Opgave 2 Varmeveksler Termix.
-∆p 0,3bar
-Effekt behov 51kW
-Temp. 60-35
-Tryktab til og med kritisk punkt 1,8 MVS
Indirekte fjernvarme hvor du skal finde en ny veksler, samt regulerings ventiler. 
der skal tages højde for der skal monteres en energi måle, snavssamler og ventiler.
Samt dimensionering af pumpe på sekundær side.
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