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Gips - Indervægskonstruktion

Orientering 
· Beskrivelse om opsætning af gips på indvendig side af konstruktionen. 

Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		Ingen Tegning 
Detailtegninger:		Ingen Tegning

Undersøgelser 
· Gips kontrolleres, både ved modtagelse og inden opsætning, for eventuelle skader eller ridser/huller på kartonbeklædningen. 

Materialer og produkter
· KNAUF 13mm gips 900x2400 mm 
· Gipsskruer 1. lag - 3,9x35 mm
· Gipsskruer 2. lag – 3,9x45 mm
· KNAUF Hjørneskinne HSK 29x3000 mm
· (Kan anvendes) KNAUF båndstål – 80mm. 
· 45x45 reglar (Forskalling)
 
Udførelse
· Forskalling installeres 
· Gipspladerne skæres til i korrekte mål, hvorpå de kan skæres med Stanleykniv, saves med fukssvans, rundsav eller dyksav. (OBS. På udsug, ventilation og godkendt HEP Støvsuger monteret under skæring samt evt. støvmaske/høreværn)
· Hvis skåret kant skal samles med anden gipsplade, skal denne skæres i ”smig/affases” 3-5mm, således der skabes en spartelkant inden opsætning. 
· Ved fastgørelse af 1. lag gips, anvendes gipsskruer 3,9x35. Skruen monteres vinkelret forsænket (0,5-1mm under kartonoverflade). 
· Ved ende samlinger/kortkantsamlinger af gipsplader, skal der monteres båndstål, således gipspladen kan understøttes og monteres korrekt med skrueafstand hvis der ikke er samling over fast underlag. 
· Lydfuge, 1. lag gips skal afslutte 10mm fra gulvkonstruktion/betondæk, således der kan laves en lydfuge (Acryl) inden opsætning af gipslag nr. 2. Det samme gøres til loft ved 1. gipslag. Lydfugen må være lige så ’høj’ som den er ’bred’ (kvadratisk). Efter lydfugen er lavet, kan 2. lag gips monteres.
· 2. lag gips monteres med samlingerne forskudt med minimum 150mm overlæg. 
· Skrueafstande/fastgørelse:
· Pr. 450 mm (Gipsplade er 900x2400 mm)
· Langs kartonklædte kanter, skal være mindst 10mm og langs skårne kanter, mindst 15mm. 
· Liggende/vandret montering
· 1. lag gips være maksimalt 450mm på hele pladen.
· Liggende vandret montering 
· 2. lag gips være maksimalt 300mm inde på pladen, 225mm ved ende samlinger og 200mm langs kartonklædt kant af gipspladen mod gulvet fx.
· Ved lodret montering
· 1. lag gips være maksimalt 600 mm og 450 mm i enderne
· Ved lodret montering
· 2. lag gips være maksimalt 225 mm i enderne, 200 mm langs kartonklædte kanter og 300 mm inde på pladen. 
· Pr. 600 mm (Gipsplade 1200x2400 mm)
· 1. lag gips skrueafstand 600 mm.
· 2. lag gips skrueafstand 200 mm  i endesamlinger og 300 mm inde på pladen. 

Mål og tolerancer for arbejdet
· Gipsarbejde – fra plade til væg – 4. udgave 2008. 
· KNAUF – Montage 

Arbejdsmiljø
· Der tages højde for mindst mulig belastning af kroppen ved korrekt løft samt opsætning af gipspladerne. 

Kvalitetssikring 
· Der foretages dokumentation løbende under udførelsen af monteringen. Både modtagerkontrol, proceskontrol, fotos samt slutkontrol foretages. 
· Der henvises til ’3.5 Proceskontrol – Forskalling, dampspærre og gips’	
	
Planlægning for arbejdet evt. andre faggrup
· Flow for arbejdet – Personlig tidsplan praktisk  
· Andre håndværkers tilbage/færdigmelding inden arbejdet påbegyndes
· Tidsplan – Byggeproces Totalentreprise (Start-slut) 

Links og andet litteratur

Litteratur:
· Gipsarbejde – fra plade til væg – 4. udgave 2008. 

Produktdatablade og dokumentation: 
· Se Dokumentation
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