	
Byggesag: Ydervægskonstruktion
Udarbejdet af: Niclas Fallenius 
Dato: 
_____________________________________________________________________


Dampspærre

Orientering 
· Beskrivelse om dampspærre opsætning på indvendig side af konstruktionen
· Indvendig side.

Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>
Detailtegninger:		<x>

Undersøgelser 
· Dampspærre kontrolleres for eventuelle huller og støv. 
 
Materialer og produkter
· DAFA dampspærre Profoil 0,20 2x50 
· DAFA dampspærretape blå 
· DAFA universal rørkrave
· DAFA folieklæb
· DAFA tapespartel
· DAFA PE Grøn lysningsfolie 
· DAFA Blå udvendigt hjørne
· DAFA Grøn indvendigt hjørne. 
 
Udførelse
· Maks placeres 1/3 inde i totale varmeisoleringslag 
· Dampspærre påføres på indervæg, hæftes med hæfteklammer. 
· Dampspærre spændes så vidt muligt ud. 
· Samling af dampspærre overlappes med 100mm over fast underlag. (evt. 15mm krydsfinerplade.) 
· Hæfteklammer dækkes med dampspærretape. 
· I lysning monteres DAFA PE Grøn lysningsfolie. 
· Folien føres i ét stykke omkring karmen ca. 30mm inde og samles med min. 100mm overlæg.  
· Hjørnerne udføres med 10-20mm fold, for at lysningsfolien kan nå helt ud i lysningens hjørne. 
· Folien skal ikke rynke eller folde, men være spændt ud. 
· Efter montage anvendes DAFA Tapespartel for at få maksimal vedhæftning. 
· 2 udadgående hjørner ved lysning, monteres DAFA Blå udvendig hjørne. Hjørnet skal etableres på et fast underlag og dampspærre skal være tørre, rene og fri for snavs og støv. 
· 2 indadgående hjørner i lysning til vindue, monteres DAFA Grøn indvendigt hjørne. 
· Samling af dampspærre forsegles med DAFA dampspærretape blå og presses med DAFA tapespartel
· DAFA universal rørkrave tilpasses hullets størrelse med aftræksrør. Rørkraven føres over aftræksrør, hvorefter rørkraven fastgøres til dampspærre, ved at fjerne folien over klæberen og presse ind mod dampspærre på fast underlag. 

Mål og tolerancer for arbejdet
· DAFA Airstop System® Montagevejledning
· Træ 56 – side 11, Figur 6 og 7.  

Arbejdsmiljø
· Der tages højde for mindst mulig belastning for kroppen under opsætning af dampspærre. 

Kvalitetssikring 
· Der foretages dokumentation løbende under udførelsen af monteringen. Både modtagerkontrol, proceskontrol, fotos og slutkontrol foretages. 
· Der henvises til ’1.2 proceskontrol - Dampspærre’. 
	
Planlægning for arbejdet evt. andre faggrup
· Flow for arbejdet (tidsplan)
· Andre håndværkers tilbage/færdigmelding inden arbejdet påbegyndes 

Links og andet litteratur
Hjemmeside:
· DAFA Airstop System - Montagevejledning:
· https://media.xl-byg.dk/media/File.aspx?id=14fa4d00-797a-4d10-b98d-44d8dfa4fdbe 
Litteratur: 
· Træ56 – Træskellethuse (Træinformation), 2. udgave, 1. opslag, april 2021. 
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