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Gulve

1. Nævn 2 typer gulv strøer?

2. Hvor tyk skal et gulvbræt være for det kan anvendes som bærende gulv?

3. Hvor mange lag består lamelbrædder normalt af?

4. Hvor mange cm2 skal træbaseret opklodsning materialer være? 

5. Hvad bør træfugtigheden være i flg. Materialer inden lægning:
a. Massive gulv brædder:
b. Gulvstrøer:
c. Bjælkelag 
6. hvordan sikre man sig at træ er lovligt fældet?

7. Hvad bør luftfugtigheden og træfugtigheden være i rummet inden der lægges gulv?
 
8. Hvor mange cm inde fra endetræ skal man minimum fugtmåle? 

9. Hvor lægges en fugtspærre når der er beton terrændæk/etageadskillelse?
a. Hvor meget overlap minimum på samlinger og skal samlinger tapes?

10. hvad er et 10 bræts mål?

11.  Hvad kan bruges som trinlydsdæmpning når vi snakker gulv?

12. Hvorfor bør man holde min. 10 mm luft til vægge og rør ved lægning af gulvbrædder?

13. Hvor langt skal der være mellem stød på gulvstrøerne? 

14. Hvilke skrue skal der anvendes til befæstelse af 22 mm fyrtræsgulv?  

15. Hvor mange gulvbrædder skal der min. være mellem samlinger af gulvbrædderne på strøer?

16. Hvilken længde bør skruen som tommelfingerregel ha’ til befæstigelse af gulvbrædder som undergulv ?

17. På vedhæftet tegning tegnes strøer og opklodsning henholdvis plantegning og snit herefter laves bygningsdelsbeskrivelse og kvalitetssikring 

18. Indtegn strøer og klodser på tegningen 
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