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Beklædning og konstruktivtræbeskyttelse

1. Hvor stor skal ventilationsåbningen bag en træbeklædning typisk være?

2. Hvilken dimension skal et sømlægt minimum være ved brug af skruer?

3. Hvilken afstand skal der være fra endetræ til terræn?

4. Hvad er kravet til fald på en vandnæse over et vindue? 

5. hvilken smig skal bræddeender skæres i mod terræn?

6. hvilken z-værdi bør en vindspærren max have?


7. Du skal bygge en let væg kunden ønsker et Ks materiale hvilke kontroller vil du lave og hvad skal de indeholde?


8. kunden ønsker isat et vindue i en ydervæg, vinduet skal monteres med en 2 trinsfuge beskriv fugens opbygning og funktion?
a.  hvordan vil du løse fugen i bunden af vinduet? 


9.  Hvilke længde skruer skal der anvendes til beklædning af en træskellet med 2 lag gips?
a. Hvilken skrueafstand på inderste lag og yderste lag? 

 
10. Inddel væggen herunder med 25x100 brædder Længde er 1563 mm 
a. Hvilke sømstørrelse skal anvendes?
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