Byggesag: Udarbejdet af: Dato:


Bygningsdelsbeskrivelse
Vindspærre, afstandslister og udv. beklædning.

Orientering
-	Montering af vindspærre, afstandslister og udv. beklædning.
Tegningshenvisning

Plantegninger:	 Detaljetegninger vindspærre:		
Detaljetegninger bræddebeklædning:	

Forudsætninger for arbejdet:grader
Inden montage af vindspærre skal konstruktionerne være afstivet og fastgjort, Isoleringsarbejdere og installationsarbejdere skal være færdigmeldt. Overflader, hvor der skal monteres tape eller klæber, skal være tørre og fri for støv. Der må ikke monteres vindspærre på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige, dette skal kontrolleres inden montage af vindspærren.

Materialer og produkter
· Vindspærre type 	
· Tape type	til langsgående og tværgående samlinger
· Klæber type	
· Rørkraver type	
· Kabelkraver type	
· Hæfteklammer type/str.	
· 	mm krydsfiner til underlag fugtprocent	
· Afstandslister 	x	Type	
· Spånskrue type 	str. 	x	
· Facadebeklædning type	str. 	x	
· Skrue 1. lag type	str. 	x	
· Skrue 2. lag type	str. 	x	
· Musesikring type	
· Andet….

Krav til udførelsen
Vindspærre:
· Dampspærre må ikke udrulles på beskidte overflader samt på overflader som kan beskadige folien.
· Overlæg på samling af vindspærre minimum:	mm
· Vindspærre fastgøres med klammer c/c 	mm
· Klammer monteres	
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· Skal klammer tapes?????????
· Gennemføringer udføres med underlag af x-finer minimums str.	x	på lister str.
	x	mm.
Afstandslister mm.:
· Afstandslister monteres 	med 	x	mm skruer
· Musesikring monteres med 	søm/skruer størrelse 	x	mm
Beklædning
· Bræddebeklædning monteres med 	side mod 	
· Overlæg 	mm
· Endetræ for afdrypning smigskæres 	grader
· Afstand til terræn minimum 	mm
· Respektafstand fra endetræ ved befæstelse minimum 	mm
· Respektafstand fra ’sidetræ’ ved befæstelse minimum 	mm
· Afstand fra endetræ til 			mm
Arbejdsmiljø
· På byggepladsen skal følgende personlige værnemidler anvendes:

· Ved brug af el værktøj som frembringer træstøv skal værktøjet tilsluttes en støvsuger klasse 
· Ved brug af værktøj som udvikler støj over 	dB skal der anvendes høreværn der dæmper 	dB
· EGA forebygges ved:	
· Brug af stiger må ikke overstige	timer pr. dag
· Oprydning forgår som flg. 	
Planlægning for arbejdet evt. andre faggrupper
· Følgende arbejdere skal være afsluttet inden opstart:
·  	
·  	
·  	
· Efterfølgende skal følgende arbejdere opstarte:
·  	
·  	
·  	
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