EUC Sjælland prøveopmåling tømrer uddannelsen rev. 14. marts 2024

Prøve opmåling på 10 stk. indvendige M9 døre med bundstykke (h 2,10 x b 0,90 cm)

10 stk. M9 døre monteres inkl. behandlede indfatninger på to sider.

2 stk. ekstra fastgørelser pr. dørkarm

Dørpladen vejer 25 kg.

Stopning og fugebånd på alle 4 sider.

Fugning alle sider.

Metalgreb, nøgleskilt og dørstopper monteres.

Boligen er beboet

2 svende udfører opgaven i Næstved.

Vil opgaven bliver dyrere hvis den f.eks. skulle udføres i København?