



1. Kan man ved luft/vand varmepumper forvente drift med både varmepumpe og el stav samtidig og i så fald hvornår?

2. Hvilken el komponent skal man være særlig opmærksom på, når man har med inverter styrede varmepumper at gøre og hvorfor?

3. Kan der være en sundheds risiko ved en varmtvandsbeholder med en temperatur mellem 35-50°C.?

4. Er der et minimums krav til varmepumpers effektivitet?

5. Et rum på 70m2 med et varmetab på 45W/m2. der er tale om opholdsrummet i en bolig, der er monteret 3 stk. radiator som er beregnet ud fra temperatur 50-40-20°C. 1 stk. med ydelse på 1400W. 1 stk. med ydelse på 1600W. 1.stk. med ydelse på 1000W. ved brug af Danfoss diagram tag stilling til størrelse af ventil. Beregn flow over ventilen og tag stilling til forindstilling.




