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Et kabel er belastet som vist på tegningen.
Ledermaterialet er Cu.
Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes i alle punkter
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:
1. Spændingen i de 4 punkter?
2. Beregn spændingsfaldet på alle 4 tilslutnings punkter?
3. Beregn spændingsfaldet i % alle 4 tilslutninger punkter?



Opgave 2
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∆Umax = 5 %
Ledermaterialet er Cu.
Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes i alle punkter
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

1. ∑RL =
2. ∑∆U =
3. ∑∆U i % =
4. P4 =
 

Opgave 3
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Ledermaterialet er Cu.
Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes.
Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Hvor stor en strøm kan der afsættes i punkt 4 med ∆Umax = 3 % ?

image1.emf
Page

Previous page:

Next page:

Total no. of pages:

Last print:

Last edit:

Page rev.:

Project rev.:

Appr. (date/init):

Eng. (proj/page):

Dwg. no.:

Project no.: Project title:

Customer:

Page title:

File name:

Page ref.:

DCC: Scale:

14

19 01-04-2024

Diagram

PCSCHEMATIC Automation

1 faset vekselstrøm

13

15

1:1

1 2 3 4 5 6 7 8 A

B

C

D

E

F

I = 8 A I = 12 A

I = 16 I = 19

Tavle

U = 240 V

S = 6 mm2

l = 20 m l = 15 m l = 22 m l = 18 m
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D

E

F

I = 8 A I = 6 A I = 10 A I = ?

Tavle

U = 225 V

S = 4 mm2

l = 20 m l = 10 m l = 28 m l = 38 m
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F

I =20 I = 21 A I = 18 A I = ?

Tavle

U = 242 V

S = 10 mm2

l = 15 m l = 8 m l = 8 m l = 8 m


