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10 ekstra opgaver i AC-teori

Opgaver 1–5 · Seriekobling
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Opgave 1 · Basisberegning af en serieforbindelse
Kobling: Serie    R = 80 Ω    L = 250 mH    C = 47 µF
Bestem Xₗ, X꜀, den samlede impedans Z og kredsens strøm I. Beregn også spændingerne Uᵣ, Uₗ og U꜀.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Opgave 2 · En serieforbindelse med overvejende spolevirkning
Kobling: Serie    R = 60 Ω    L = 400 mH    C = 33 µF
Bestem Xₗ, X꜀, Z, I, cos φ og fasevinklen φ. Afgør, om kredsen er induktiv eller kapacitiv.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________


Opgave 3 · En serieforbindelse med overvejende kondensatorvirkning
Kobling: Serie    R = 100 Ω    L = 120 mH    C = 22 µF
Bestem Xₗ, X꜀, Z og I. Beregn aktiv effekt P, reaktiv effekt Q og tilsyneladende effekt S.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Opgave 4 · Spændinger i en RLC-seriekreds
Kobling: Serie    R = 47 Ω    L = 320 mH    C = 68 µF
Beregn Xₗ, X꜀, Z, I samt Uᵣ, Uₗ og U꜀. Forklar kort, hvorfor de tre delspændinger ikke blot kan lægges sammen som almindelige tal.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Opgave 5 · Effektfaktor i en RLC-seriekreds
Kobling: Serie    R = 150 Ω    L = 160 mH    C = 33 µF
Beregn Xₗ, X꜀, Z, I, cos φ samt P, Q og S. Forklar, om strømmen er foran eller efter spændingen.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________


Opgaver 6–10 · Parallelkobling
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Opgave 6 · Basisberegning af en parallelforbindelse
Kobling: Parallel    R = 120 Ω    L = 300 mH    C = 22 µF
Beregn Xₗ og X꜀ samt grenstrømmene Iᵣ, Iₗ og I꜀. Find den samlede netstrøm I og cos φ.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Opgave 7 · Strømme i tre parallelle grene
Kobling: Parallel    R = 150 Ω    L = 200 mH    C = 47 µF
Beregn Iᵣ, Iₗ og I꜀, og find den reaktive delstrøm Iₗ − I꜀. Bestem I og forklar, hvorfor de tre grenstrømme ikke kan lægges sammen direkte.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________


Opgave 8 · Effekt og faseforskydning i en parallelkreds
Kobling: Parallel    R = 200 Ω    L = 500 mH    C = 33 µF
Beregn grenstrømmene, den samlede strøm I, cos φ og fasevinklen φ. Beregn også P, Q og S.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Opgave 9 · En parallelkreds med stor spolestrøm
Kobling: Parallel    R = 100 Ω    L = 180 mH    C = 22 µF
Beregn Iᵣ, Iₗ, I꜀ og I. Bestem cos φ og de tre effekter P, Q og S. Er kredsen induktiv eller kapacitiv?
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Opgave 10 · Faseforhold i en RLC-parallelkreds
Kobling: Parallel    R = 180 Ω    L = 350 mH    C = 47 µF
Beregn Xₗ, X꜀, grenstrømmene, I, cos φ samt P, Q og S. Forklar, om netstrømmen er foran eller efter spændingen.
Mellemregninger / svar:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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