

Fasekompensering




Opgave 1:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· IB = 15A med cosϕ 0,7
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF
























Opgave 2:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:	
· IB = 10A med cos ϕ 0,6
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF
























Opgave 3:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· IB = 25A med cos ϕ 0,75
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF





































Opgave 4:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· IB = 15A med cos ϕ 0,6
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF



Opgave 5:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· P = 2,5 kW med cos ϕ 0,7
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF





































Opgave 6:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· P = 1,5 kW med cos ϕ 0,65
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF
























Opgave 7:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· [bookmark: _GoBack]P = 500 W med cos ϕ 0,7
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF
 























Opgave 8:
En brugsgenstand i en 230V kreds har følgende oplysninger:
· P = 750 W med cos ϕ 0,7
Den ønskes fasekompenseret til et sted mellem 0,9 og 1.
Der er følgende kondensatorer at vælge i mellem:
· 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 μF
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