|  |  |
| --- | --- |
| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| *Brobygning* | Håndværk og design |
| *Klassetrin* | 9. klasse |
| *Varighed* | 5-8 timer |
| *Overskrift* | Lampe af vvs-rør |
| *Målgruppe* | Elever der har valgt faget håndværk og design |
| *Formål* | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning  |
| *Uddannelser der indgår i opgaven* | ElektrikerVvs |
| *Folkeskolefag, der indgår i opgaven* | Håndværk og designLinjefagFysikMatematik |
| *Sværhedsgrad* | Let |
| *Arbejdsmetode* | Enkeltvis |
| *Lokalefaciliteter* | Værksted med diverse redskaber og sikkerhed tilknyttet opgaven. |
| *Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have)* | SavSandpapir BoremaskineSkruemaskinePersonlig sikkerhed:HøreværnSikkerhedsskoBeskyttelsesbriller  |
| *Materialer (med alternativer)* | LED eller glødepære1x Vinkelrør 90⁰ ½”2x Nippelrør ½” 15 cm1x Nippelrør ½” 8 cm1x Muffe ½” 1x Tee rør½” 1x Flange ½”Fatning Ledning med stikprop og afbryder Spær træ: 4200x150x75 – 1 bræt* 1 á 15x15x7,5 cm
 |
| *Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne* | **OBS.** Inden rørene skrues sammen, skal ledningen føres igennem.**1:** Skær brættet ud efter anviste mål. Slib det med sandpapir og bor et hul i midten, eller i en af enderne til ledningen.**2:** For at samle lampen skal flangen nederst, så et nippelrør, så muffen, så et nippelrør, så tee røret (Det kan side som man har lyst til), så det lille nippelrør og til sidst vinkelrøret.**3:** Fastgør fatningen til ledningen og skru lampen fast til brættet. Sæt pæren i og lampen er færdig.**4:** Hvis det ønskes kan man male eller bejdse træpladen, og man kan sætte en lampeskærm på. |
| *Små tips* |  |
| *Hvad gør man hvis det ikke går som man troede?* |  |
| *Sikkerhed* | Værkstedslære. |
| *Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt.* |  |
| *Affaldssortering* | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet.-og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| *Evaluering af forløbet* | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |