
Radiator dimensionerings opgave 1.

Du er kaldt ud til en bolig og skal fast sætte en fremløbstemperatur på en opblanding samt udskiftet gamle radiator. Igennem boligen er der vinduer der alle er 900mm brede og der er en højde fra gulv til under kant vindueskarm på 600mm der er et varme tab på 30W/m².
· Du skal vælge de radiatorer størrelser du vil sætte op i huset i forhold til ydelsen og estatik.
· Vælge en fremløbstemperatur samt givet afkøling ind over radiator.
· Vælge radiator ventiler og forindstillinger.

Rum 1 = 12m² 
Rum 2 = 14m²
Rum 3 = 6m²
Rum 4 = 16m²
Rum 5 = 32m² (der er to vinduer) 
Rum 6 = 9m²
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