
Opgave 1 indregulering.

Du er kaldt ud til en varme central hvor anlægget ikke er indreguleret. 
varmemesteren oplyser at der er store problemer med anlægget, flere lejere mangler varme hele året igennem og der er ikke varmt vand nok til alle!
Bygningen er en ældre bygning fra 1954, der er igennem årene lavet energi til tag på egen dommen dog ikke efter isoleret loft eller ydermur.
Der er 5 opgange i ejendommen i 4 etager. Der er 116m² på etage.
Der er ikke STAD ventiler dog er der forindstillinger på over 80% af alle radiator.  

Næstved fjernvarme oplyser:
70-40-20 Vinter
55-40-20 Sommer
∆p 0,3 bar

Du skal.
· Fastsæt varme behovet.
· Beregne og kontrollere ventiler.
· Indregulere flowet.
· Kontrollere ekspansionsbeholder.
· Indregulering af pumpe.
· Indregulere VVB.
· Indregulere ECL, max/min frem, varmekurve samt optimering
· Klargør en over levering til mester omkring problemstillingen og dine tiltag!
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