
Opgave 2 indregulering.

Du er kaldt ud til en varme central hvor anlægget ikke er indreguleret. 
varmemesteren oplyser at der er store problemer med anlægget, flere lejere mangler varme hele året igennem og der er ikke varmt vand nok til alle!
Bygningen er en ældre bygning fra 1934, der er igennem årene lavet energi til tag på egen dommen dog ikke efter isoleret ydermur kun loftet til 400mm
Der er 3 opgange i ejendommen i 6 etager. Der er 131m² på etage.
Der er STAD ventiler og der er forindstillinger på over 65% af alle radiator.  

Næstved fjernvarme oplyser:
70-40-20 
∆p 0,2 bar

Du skal.
1. Fastsæt varme behovet.
1. Beregne og kontrollere ventiler.
1. Indregulere flowet.
1. Kontrollere ekspansionsbeholder.
1. Indregulering af pumpe.
1. Indregulere VVB.
1. Indregulere ECL, max/min frem, varmekurve samt optimering
1. Klargør en over levering til mester omkring problemstillingen og dine tiltag!
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