Midtvejsprøve - H1

Opgave 1 - Serieforbindelse.

U = 230 VAC 
Frekvens = 55Hz 
29mH 
10 Ohm 
,
 
Find: 
I =
UL =
UR =
Cos φ =
Tegn et vektordiagram og kredsløbet



Opgave 2 – Serieforbindelse.
 
U = 230 VAC 
F = 60Hz 
102 Uf 
13 Ohm 
,
 
Find: 
I =
Cos φ =
Tegn et vektordiagram og kredsløbet




Opgave 3 – Serieforbindelse. 
 
U = 300 VAC 
F = 50 Hz 
Z = 15 Ohm 
R = 10 Ohm 
	·	·	·	·	·	
 
Find: 
C =
I =
UC =
UR =
Cos φ
Tegn et vektordiagram og kredsløbet.
 



Opgave 4 – Serieforbindelse.
 
Spole kobber 500 meter
Diameter 0,07mm 
U = 230 VAC – 50 HZ 
Henry 150 mH 


Find:
Hvad er den optagende strøm? 
Tegn kredsløbet.
 

