Kontrol af Harmoniske strømme


Kontrol af Harmoniske strømme for tavle ___________	Se belastningsskema a                          

Der er taget højde for udvidelsesfaktor & samtidighedsfaktor
	IB___=________A	INul___=________A	%H=____________%

Omregning af INul		
Vi finder det % vise indhold af de 3 harmoniske strømme 	



Dim. Efter faselederen
0-15%	JA______
ingen korrektion

15-33% 	JA______
		
				
Dim. Efter nullederen
33-45%	JA______	
 		

˃45%	JA______
		
		
