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Bygningsdelsbeskrivelse 

Orientering 
· Opbygning af skotrende

Tegningshenvisning
 
Hovedtegninger:		<x>
Detailtegninger:		<x>

Forudsætninger for arbejdet:
· Spær opsat og fastgjort 
· Forankring monteret og fastgjort 
· Isolering udført med _____ mm afstand til overkant spær.
Materialer og produkter
· 25 x 125 mm rupløjet brædder fugtindhold max.______%
· 45 x 45 mm understøtning 
· Skruer str. ___x___ mm
· ½ banevare som glidelag undertag type_________
· ______mm bred aluskotrende
· Søm ______ til fastgørelse af skotrende hafter 
· Formbar inddækning type_______ str. ____mm 
· Butylbånd type_______
· Skotrendelægte _____x____ mm. 
· Fuglegitter type_________
· Ventilationsstudse Ø______mm

Krav til udførelsen 
· Understøtning monteres ……………..

Arbejdsmiljø
· Hvilke tekniske hjælpemidler skal der anvendes til opgaven, samt krav hertil    
	
Planlægning for arbejdet evt. andre faggrup
· Flow for arbejdet 
· Andre håndværkers tilbage/færdigmelding inden arbejdet påbegyndes 
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